Messaufbau

- Möglichst in gesamten Raum aufspannen

- Sichtkontakt zwischen Ankern beachten

- Befestigung mit Klettband an der Wand (Anker und Powerbank)

- Versschiedene Versorgungen und Laufzeiten möglich (Netzteil-Steckdose, Powerbank, kleine Batterie 700mAH – ca. 28h Laufzeit)

- Einfluss verschiedene Höhen?